**Целевой инструктаж**

**при выполнении разовых работ**

**по очистке близлежащих территорий учреждения**

**в весенний период от мусора, сора, прошлогодней листвы и травы**

1. Работники учреждений выполняющие разовые работы по поручению начальника учреждения, не связанные с трудовой функцией в соответствие с «Порядком обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организации» от 13 января 2003 г. № 1/29 должный пройти целевой инструктаж.

2. Цель целевого инструктажа обеспечить безопасность работника во время выполнения работ по поручению работодателя не связанных с его трудовой функцией.

3. Целевой инструктаж проводится руководителями отделов с обязательной записью в журнале проведения инструктажа на рабочем месте.

4. Требования безопасности перед началом работы:

4.1. Одежду для проведения уборки территории следует выбирать удобную, не стесняющую движения, предпочтительно спортивного покроя. Одежда должна соответствовать погодным условиям в день проведения уборки. При солнечной погоде рекомендуется использовать головной убор;

4.2. Обувь должна быть удобной, соответствующая размеру ноги. Подошва должна быть сплошной. Надевать обувь на каблуках запрещается;

4.3. Руки перед началом работы желательно смазать защитным питательным кремом;

4.4. Получать необходимый для работы инвентарь следует только в хлопчатобумажных или плотных резиновых перчатках. При получении инвентаря провести его осмотр, при обнаружении неисправности работать таким инвентарем запрещается;

4.5. Получив инвентарь, запрещается оставлять его в непредназначенных для этого местах или бросать на дороге, рекомендуется держать его в руках черенком вверх;

4.6. Приступать к работе только после того как будет определен Ваш участок, на котором предстоит выполнять работу.

5. Требования безопасности во время выполнения работы:

5.1. Во время работы незадействованный рабочий инвентарь уложить впереди себя так, что бы он не мешали рядом работающему сотруднику;

5.2. При очистке территории от мусора не пытаться дотянуться до далеко лежащего мусора, меняя положение корпуса;

5.3. Грабли класть на землю только зубьями вниз;

5.4. При работе лопатой класть ее на землю выпуклой плоскостью основания вверх;

5.5. При уборке битого стекла, не брать его за острые края. Осколки собирать в плотный холщевый или полиэтиленовый строительный мешок;

5.6. При работе с инструментом не размахивать им. Если возникла необходимость отойти с убираемой площади, уложить инструмент на землю, мешки завязать и уложить рядом с инструментом;

5.7. Во время выполнения работы курение разрешается только в отведенных для этого местах;

5.8. При обнаружении оголенных проводов сообщить об этом непосредственному руководителю работ;

5.9. При обнаружении наледи разбить ее специальным инструментом;

6. Требования безопасности в непредвиденных ситуациях:

6.1. Непредвиденными ситуациями считать ранения, удары острыми и тупыми частями инвентаря, порезы, вывихи суставов и растяжения мышц вследствие несоблюдения требований безопасности, а так же непредвиденные погодные условия (ветер более 11 м/с, град, проливной дождь и т.д.), работа при которых невозможна.

6.2. При возникновении непредвиденной ситуации связанной с причинением вреда здоровью обратиться за оказанием первой помощи. После оказания первой мощи работу продолжать только при полной уверенности, что Вашему здоровью ничего не угрожает;

6.3. При возникновении непредвиденной ситуации связанной с погодными условиями работу прекратить и проследовать в укрытие (находящееся рядом здание) и ждать дальнейших указаний от руководителя работ.

7. Требования безопасности после окончания работы:

7.1. После окончания работ инвентарь сдать в отведенное для его хранения место или ответственному за его выдачу;

7.2. Мешок с мусором отнести на площадку для их сбора. Допускается перемещать грузы вручную для мужчин на расстояние не более 25 м при максимальной массе груза до 50 кг, для женщин не более 10 кг до 2-х раз в час;

7.3. Руки вымыть с мылом под проточной водой и смазать питательным кремом.

8. Несчастные случаи произошедшие во время проведения уборки территории расследуются как несчастные случаи связанные с производством.

9. Сжигать мусор запрещается;

10. За нарушение требований безопасности и охраны труда работник несет наказание в установленном учреждением порядке.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

**при выполнении разовых работ по благоустройству территории, обрезке кустарников, опиливанию деревьев, производству посадочных работ совместно с воспитанниками детского учреждения.**

**1. Общие положения**

1.​ Работники организации, выполняющие разовые работы по поручению начальника учреждения, не связанные с трудовой функцией в соответствие с «Порядком обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организации» от 13 января 2003 г. № 1/29 должный пройти целевой инструктаж.

2.​ Цель целевого инструктажа – обеспечить безопасность работника во время выполнения работ по поручению работодателя не связанных с его трудовой функцией.

3.​ Целевой инструктаж проводится руководителями отделов с обязательной записью в журнале проведения инструктажа на рабочем месте.

4.​ Несчастные случаи, произошедшие во время проведения уборки территории расследуются как несчастные случаи, связанные с производством.

5.​ За нарушение требований безопасности и охраны труда работник несет наказание в установленном учреждением порядке.

6.​ Во время выполнения общественно-полезных работ ответственность за жизнь и здоровье детей несут воспитатели, учителя, руководящие группами учащихся.

7.​ Перед началом работы необходимо ознакомиться с технологией производства. Необходимо выполнять только порученную работу, не перепоручайте свою работу другим лицам.

8.​ Появление на общественно-полезных работах в состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков в процессе проведения работ запрещается.

**2. Опасности во время производства работ**

1.​ Различные заболевания при переноске тяжестей сверх допустимой нормы;

2.​ Травмы при небрежном обращении с ручным инструментом: секаторы, лопаты, грабли, вилы, тяпки, ножовки.

3.​ Травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов;

4.​ Порезы рук при прополке клумб;

5.​ Острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности инструментов;

6.​ Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

7.​ Отдых работников в неустановленных местах;

8.​ Выполнение работ при неблагоприятных атмосферных явлениях (гроза, ураган, ливневые дожди, град, смерч и т.п.);

**3. Требования безопасности перед началом работы**

1.​ Одежду для проведения уборки территории следует выбирать удобную, не стесняющую движения, предпочтительно спортивного покроя. Одежда должна соответствовать погодным условиям в день проведения уборки. При солнечной погоде рекомендуется использовать головной убор;

2.​  Обувь должна быть удобной, соответствующая размеру ноги. Подошва должна быть сплошной. Надевать обувь на каблуках запрещается;

3.​ Руки перед началом работы желательно смазать защитным питательным кремом;

4.​ Получать необходимый для работы инвентарь следует только в хлопчатобумажных или плотных резиновых перчатках. При получении инвентаря провести его осмотр, при обнаружении неисправности работать таким инвентарем запрещается;

5.​ Осмотреть исправность инструмента:

5.5.​ ручной инструмент, применяемый при работе, должен содержаться в полной исправности и соответствовать характеру выполняемой работы;

5.6.​ рукоятки инструмента должны изготавливаться из сухого дерева твёрдых пород (дуб, клён, кизил, рябина, берёза). Поверхность рукоятки должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, сколов, заусенцев и сучков, с продольным расположением волокон по всей длине;

5.7.​ инструмент должен быть правильно насажен и надёжно закреплён на деревянных рукоятках. Рукоятки топоров, молотков и подобных инструментов должны быть расклинены металлическим клином и иметь овальную форму с тщательно оструганной поверхностью и утолщением к свободному концу;

5.8.​ рукоятки секаторов, садовых ножей и ножовок должны быть гладкими и без заусенцев, лезвия правильно и остро заточенными. Секатор должен иметь ограничитель схождения рукояток. Пружина секатора должна быть смазана и свободно, без заеданий разводить лезвия. Полотно ножовки не должно иметь трещин и сломанных зубьев;

5.9.​ топоры должны иметь гладкие лезвия, несбитые, без заусенцев, выбоин, вмятин и трещин. Топор должен быть прочно и плотно насажен на топорище и закреплён мягким стальным заёршенным клином. Поверхность топорища должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, сучков и надломов. Длина рукоятки топора должна быть равна 2,5-3 высотам самого топора;

5.10.​ ручная пила должна иметь хорошо закреплённое при помощи стопорного винта полотно и плотно насаженную ручку. Полотно пилы должно быть отполировано, не иметь трещин, перекосов и выкрошенных зубьев;

5.11.​ рукоятки (черенки) лопат должны прочно закрепляться в держателях, причём выступающая из держателя часть рукоятки должна быть срезана наклонно к плоскости лопаты;

5.12.​ тара, носилки и т.п. должны быть исправны, не иметь торчащих гвоздей, прутьев, сломанных досок и т.д.

6.​ Получив инвентарь, запрещается оставлять его в непредназначенных для этого местах или бросать на дороге, рекомендуется держать его в руках черенком вверх;

7.​ Приступать к работе только после того как будет определен Ваш участок, на котором предстоит выполнять работу.

**4. Требования безопасности во время выполнения работы**

1.​ Во время работы **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- при кратковременном перерыве в работе оставлять инструмент на рабочем месте остриём вверх, т.к. это может привести к травме;

- применять в работе неисправные и прогнившие лестницы или какие- либо подручные материалы, ящики, бочки и т.д.;

- поручать покрасочные и побелочные работы несовершеннолетним воспитанникам;

2.​ Во время работы в жаркое время обязательно пользоваться головным убором.

3.​ Во время работы незадействованный рабочий инвентарь уложить впереди себя так, что бы он не мешали рядом работающему сотруднику;

4.​ При очистке территории от мусора не пытаться дотянуться до далеко лежащего мусора, меняя положение корпуса;

5.​ Грабли класть на землю только зубьями вниз;

6.​ При работе лопатой класть ее на землю выпуклой плоскостью основания вверх;

7.​ При уборке битого стекла, не брать его за острые края. Осколки собирать в плотный холщевый или полиэтиленовый строительный мешок;

8.​ При работе с инструментом не размахивать им. Если возникла необходимость отойти с убираемой площади, уложить инструмент на землю, мешки завязать и уложить рядом с инструментом;

9.​ Во время выполнения работы курение разрешается только в отведенных для этого местах;

10.​ При обнаружении оголенных проводов сообщить об этом непосредственному руководителю работ;

11.​ При обнаружении наледи разбить ее специальным инструментом;

**4.1. Требования безопасности при подготовке почвы.**

1.​ На небольших участках, подготовку почвы допускается производить ручным способом с применением вил, лопат, граблей.

2.​ При подготовке почвы вручную группой в несколько человек, должны располагаться друг от друга на расстоянии 2-3 метров.

3.​ При ручной обработке почвы попадающиеся посторонние предметы (камни, металл и др.) должны складываться в отведённое место в кучу с последующей её вывозкой.

4.​ Производить рыхление почвы, делать лунки и ямки для посадки растений руками запрещается, для этого необходимо пользоваться лопатками или другими ручными инструментами.

5.​ Разбрасывание минеральных или органических удобрений следует производить только, лопатами или совками в сухих рукавицах. При выполнении этой работы разбрасывающий должен находиться с наветренной стороны, перемещаясь при этом в сторону ветра.

6.​ Разработка грунта при наличии в нём действующих подземных коммуникаций производится с разрешения и в присутствии представителя организации, отвечающей за их эксплуатацию, а также руководителя работ.

7.​ Опасные зоны на разрабатываемых участках должны быть обозначены предупреждающими знаками «Осторожно!» или «Прочие опасности!» Ответственность за правильное обозначение опасных зон предупреждающими знаками возлагается на руководителя работ.

8.​ **Запрещено:**

​ •если во время работы попадаются в почве камни, проволока или стекло, откидывать их в сторону или назад, так как это может привести к травмированию рядом находящихся людей;

​ •штыковка, планировка или трамбовка почвы без рукавиц;

​ •в случае производства работ на участках с подземными инженерными коммуникациями применение ударных инструментов (кирки, мотыги, ломы);

12.​ При бороновании почвы граблями необходимо соблюдать осторожность с тем, чтобы мелкие камни не разлетались в стороны и не могли вызвать травмы глаз товарища по работе;

12.​ Для предупреждения засорения глаз желательно, чтобы во время работы земля перебрасывалась по ветру;

12.​ Трамбовку почвы следует производить специально изготовленными трамбовками. Использовать при этом случайные предметы **запрещается.**

**4.2.Требования безопасности при посадочных работах.**

1.​ При переноске посадочного материала вручную вес переносимого груза не должен превышать установленных норм.

Для женщин:

|  |  |
| --- | --- |
| Характер работы | Предельно допус​тимая масса груза |
| Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | 10кг |
| Подъем и перемещение тяжестей по​стоянно в течение рабочей смены | 7кг |

Для воспитанников:

|  |
| --- |
| Для учащихся начальных классов – не более 3 кг. |
|   | девушки | Юноши |
| До 15 лет | 5,0 кг. | 8,2 кг. |
| До 16 лет | 8,0 кг. | 12,0 кг. |
| До 17 лет | 9,0 кг. | 16,4 кг. |
| До 18 лет | 10,2 кг. | 16,4 кг. |

1.​ Тара, в которой переносится посадочный материал, не должна иметь торчащих гвоздей, порванной металлической окантовки и других повреждений, могущих привести к травме.

1.​ Погрузку и выгрузку земли и других сыпучих материалов из автомашины, тележки производить с правой стороны.

1.​ Если весь посадочный материал не используется немедленно для посадки, тогда корневую систему необходимо прикрыть рогожей или присыпать землёй.

1.​ При посадке растений работу производят два человека, один из которых выкапывает яму и засыпает землёй посаженное растение, другой устанавливает и поддерживает дерево во время посадки, а также производит уплотнение земли.

1.​ Если во время работы в почве попадаются крупные камни, обломки кирпича или стекла, не разбрасывайте их по участку, а складывайте их в аккуратные кучки для последующей уборки.

1.​ Выбираемую землю перебрасывайте осторожно, чтобы не засорить глаза себе и напарнику.

1.​ Запрещается производить полив вблизи линий электропередач.

**4.3.Требования безопасности при работе с секатором.**

1.​ К работе с секатором допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие целевой инструктаж по безопасным методам работы.

1.​ Необходимо проверить исправность работы секатора, наличие стопорного кольца или защёлки, правильность заточки секатора. Работу можно производить только острым секатором.

1.​ Работать с секатором можно только при наличии рукавиц и фартука.

1.​ При вырезке поросли рекомендуется левой рукой держаться за верхнюю часть побегов, а правой – производить срезку. Линия среза должна находиться как можно ближе к земле.

1.​  Нельзя держать вырезаемый побег непосредственно у линии среза, т.к. это может привести к травме рук.

**Запрещается**:

​ •вырезаемые ветки разбрасывать по участку непосредственно на рабочем месте, их следует складывать в аккуратные пучки;

​ •размахивать или отбрасывать срезаемые ветки в сторону, т.к. это может привести к травмам работающих рядом рабочих;

​ •при обрезке корней деревьев держите их в левой руке непосредственно над корневой шейкой, а правой производите срезку;

​ •работать необходимо внимательно, т.к. секатором можно нанести себе травму рук;

​ •при любых перерывах в работе секатор должен быть закрыт и положен в инструментальную сумку. Не бросайте секатор на землю, т.к. это может привести к травме ног.

**4.4. Требования безопасности при кошении газонов.**

1.​ К работам по кошению газонов газонокосилками допускаются лица не моложе 18 лет, обучение и проверку знаний по безопасности труда.

2.​ Кошение газонов следует производить в светлое время суток. Косить газоны во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре (более 6 баллов) запрещается.

1.​ Перед началом работы газонокосилка должна быть подвергнута внешнему осмотру:

​ •проверяется надёжность крепления и правильность заточки ножа;

​ •проверяется исправное состояние и надёжность крепления защитного кожуха;

​ •производится осмотр системы питания двигателя;

​ •производится осмотр системы зажигания.

2.​ При работе двигателя не должно быть посторонних шумов и стуков.

2.​ Непосредственно перед кошением следует произвести осмотр скашиваемого участка и убрать находящиеся на нём посторонние предметы.

2.​ Запрещается нахождение посторонних людей на участке кошения.

2.​ Начинать кошение газона следует таким образом, чтобы исключить засорение пешеходных дорожек скошенной травой. Для этого 1-2 прохода следует делать в таком направлении, чтобы выкос скошенной травы происходил внутрь газона.

2.​ Нож режущего аппарата следует очищать от травы специальными щётками. Очищать детали режущего аппарата руками запрещается.

2.​ Запрещается использовать газонокосилки, оборудованные механическим двигателем, при скашивании газонов на высоту менее 2 см.

2.​ Запрещается курить во время заправки газонокосилки топливом, а также во время работы газонокосилки. Заправку газонокосилки топливом следует производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запрещается применять для заправки газонокосилки этилированный бензин.

2.​ Если в процессе кошения будут обнаружены отклонения от нормальной работы (посторонние стуки, повышенная вибрация и т.д.), то двигатель газонокосилки должен быть немедленно остановлен.

2.​ Запрещается производить ремонтные, регулировочные работы (кроме регулировки карбюратора) работы при работающие двигателе газонокосилки.

2.​ При кошении газонов ручной косой обслуживающий персонал должен быть обучен приёмам кошения, технике отбоя и заточки кос.

2.​ Ручка косы должна быть прямой, гладкой и соответствовать росту рабочего. Коса должна быть плотно закреплена на ручке.

2.​ При переходе с участка на участок коса должна быть закрыта чехлом или обёрнута тканью.

2.​ Запрещается:

​ •производить заточку кос выкрошенными и обломанными наждачными брусками;

​ •производить заточку кос работникам, незнакомым с техникой отбоя и заточки;

​ •оставлять косы после кошения на участках, вешать косу на ветви деревьев и кустарника.

**5.Требования безопасности в непредвиденных ситуациях**

1.​ Непредвиденными ситуациями считать ранения, удары острыми и тупыми частями инвентаря, порезы, вывихи суставов и растяжения мышц вследствие несоблюдения требований безопасности, а так же непредвиденные погодные условия (ветер более 11 м/с, град, проливной дождь и т.д.), работа при которых невозможна.

2.​ При возникновении непредвиденной ситуации связанной с причинением вреда здоровью обратиться за оказанием первой помощи. После оказания первой мощи работу продолжать только при полной уверенности, что Вашему здоровью ничего не угрожает;

3.​ При возникновении непредвиденной ситуации связанной с погодными условиями работу прекратить и проследовать в укрытие (находящееся рядом здание) и ждать дальнейших указаний от руководителя работ.

1.​ **Требования безопасности после окончания работы**

1.​ После окончания работ инвентарь сдать в отведенное для его хранения место или ответственному за его выдачу;

2.​ Мешок с мусором отнести на площадку для их сбора.

3.​ Руки вымыть с мылом под проточной водой и смазать питательным кремом.

4.​ Сжигать мусор запрещается;